CONSULTAS A LAS ACLARACIONES GENERALES III- MT2 - CUENCA CAÑETE

3. Inicio temprano de construcción de los cruces de río 

3.1 El postor deberá ejecutar como primeras labores de su servicio la ejecución de la habilitación de los cruces de ríos: 
· Cruce La Florida (hacia DME La Florida, y hacia los diques 19 y 20) 
· Cruce Con-Con (hacia Cantera de Roca Socsi) 
· Cruce Ramadilla (hacia Cantera de Roca Ramadilla) 

Para garantizar la conexión entre ambas márgenes y garantizar la optimización de distancias en los transportes y operaciones del proyecto.

Consulta:
Se solicita las longitudes y diseños que van a requerir los tres cruces de ríos para realizar la estimación del precio unitario de la partida, que tiene como global la unidad.

4. Ejecución de obra

4.1 Consulta:
No se cuenta con los planos de detalle de las estructuras de Cruce de todos los diques del paquete 3, se solicita dicha información.


4.2 Consulta – “Obras civiles”
No se cuenta con los planos de detalles de las nuevas partidas ingresadas, como:

	Suministro e Instalación de geotextil
	m2
	92.10

	Baranda metálica (suministro e instalación)
	und
	1.00

	Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (suministro e instalación) 
	und
	1.00


 
4.3 Consulta – “Rellenos”
En la partida “Grava para drenaje” indicar si el suministro de roca lo va a proporcionar OHL con las dimensiones que indica los términos de referencia..


