6.2.2 Carguío y transporte de roca y de material granular
· Las actividades relacionadas con el carguío y transporte de la roca y del material granular son responsabilidad del Subcontratista, quien tendrá que tomar en cuenta el espesor y detalle de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A2 tramo 1.
· El volumen de roca y material granular será medido en la sección de defensa ribereña terminada, tal como se muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el volumen m3 y para el acarreo m3km.
· La roca y material granular serán preparados en acopios en la cantera “JC Astilleros” puestos a disposición del Subcontratista, limitándose este último a realizar el carguío y transporte de la roca y material granular según los tamaños que requiera para dar cumplimiento al alcance adjudicado.
· El subcontratista es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos, recursos necesarios y suficientes para la elaboración de su análisis de precios dentro de su propuesta económica.
