CONSULTAS

CONSULTA N° 01
· En la visita técnica se verifica la presencia de materiales (bolsas plásticas, desperdicios, etc.) y agentes que pueden perjudicar el procedimiento de ejecución de escarificación y compactación. Representando la misma en un 50.00 % a 70.00%  del área total. Se recomienda considerar como meta preliminar la ejecución de limpieza en el área a intervenir 
CONSULTA N° 02
· Canteras y DME, favor de indicar si estos cuentan con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, para tomarlos en cuenta en el presupuesto, en caso sea si, nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad.
CONSULTA N° 03
· [bookmark: _GoBack]Durante la visita se verifica aniegos y filtraciones de agua que, en el proceso de ejecución y acabado final las mismas perjudicarían en algunos de los tramos de ejecución. Indicar el tratamiento y/o procedimiento a seguir ya que en los planos de intervenciones indica solo la solución en una de ellas con tubería HDPE 24".
CONSULTA N° 04
· Según los TÉRMINO DE REFERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3 - A4, en la pág. 13 indica una Longitud total aproximada de 34.84 km, pero en la pág. 17 - Tabla N° 10: Plantilla del Presupuesto Estimado, en la partida 2.02 Mejoramiento de Vías Existentes indica 28.61 km, existiendo incongruencia en los TDR.



