Queremos precisar que en esta partida no debe incluirse el suministro de material de relleno para el dique, ya que dicho suministro ha sido adjudicado previamente.
1. En las EETT. indica que esta conformación es con material propio. (1.4.1.2.3CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO -Ver partida 1.5.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO). SIN EMBARGO, ESTA PARTIDA NO SE ENCUENTRA EN LAS EETT NI EL TDR. POR LO CUAL SE DESCONOCE SUS PROPIEDADES MECANICAS Y ESTRUCTURALES QUE DEBA TENER.
En los planos o en la sección típica del dique indica RELLENO ESTRUCTURAL, término que tampoco se encuentra en las EETT. Se solicita uniformizar el termino al que se refiere el correo recibido e indicar a que se refiere.

RPTA: Se indica que, en la primera etapa de consultas, Ítem 27 se brindó aclaración en donde se precisa que el Item correcto es el Item: 1.5.1.6 Conformación de cuerpo de dique con material de préstamo (Pag 38 - Pag. 45) de las especificaciones técnicas el que se encuentra adjunto al TDR - ANEXO 02, en él se precisa las características técnicas del material.
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15.1.6 Conformacién de cuerpo de dique con material de préstamo

L5161 Descripcion

Este trabajo se refiere a la conformacién y compactacién del cuerpo del dique con material de
préstamo. Todos los materiales que se empleen en la construccién del dique deberdn estar libres de
raices, materia organica, y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberd ser autorizado por el
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TDR. Partidas 6.3.2.3.2. Perfilado y Compactacién en zona de corte y Con referencia a lo solicitado se precisa que el Item 6.3.2.3.2, corresponde a una correlacion numerica|

6.3.2.3.3. Conformacién de cuerpo de dique naturalizado con relleno del documento del TDR, por lo que el Item que corresponde es el 4.1.2.2 PERFILADO Y COMPACTACION

compactado, no se visualiza el detalle para ambas partidas. Se solicita enviar [EN ZONA DE CORTE el que se precisa en la especificacion tecnica del proyecto el que asu vez remite al

las EETT. Item: 1.5.1.3 Perfilado y Compactacién en zona de corte (Pag 116), asi mismo el Item 1.5.1.3 se ubica|
(Pag. 34 - Pag. 36) de las especificaciones tecnicas, el que se encuentra como adjunto al presente TR -
ANEXO 02.
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