	PARTIDAS PRESUPUESTO
	CORRECCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	DESCRIPCIÓN
	UND
	COMENTARIO

	1.09
	Tubería hdpe corrugada ø=600mm, para caminos de acceso (o similar)
	m
	Tubería hdpe corrugada ø=600mm, para cruces de canales de riego
	m
	

	1.13
	Concreto ciclopeo f'c=175 kg/cm2 + 30% p.g. Para proteccion de estructuras
	m3
	Concreto (f'c=175kg/cm2) + 30% PG para protección de estructura
	m3
	

	1.15
	Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 para proteccion de estructuras
	kg
	Acero estructural (f'y=4200kg/cm2) para protección de estructuras
	kg
	

	8.30
	Suministro e instalacion de geotextil
	m3
	 
	m2
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.33
	Baranda metálica en acero ø 1 1/2" h=1.00m
	m3
	Baranda Metálica (suministro e instalacion) 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.34
	Rejilla metálica 1.80mx(2.39m-2.70m) (suministro e instalacion)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.35
	Compuerta plana tipo tarjeta 0.60mx0.30m(suministro e instalación)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.36
	Compuerta plana mural 2.20mx2.20m (suministro e instalación)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.37
	Rejilla metálica 2.00mx(2.30m-2.30m) (suministro e instalacion)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.38
	Compuerta plana mural 1.40mx1.40m (suministro e instalación)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.39
	Rejilla metalica de 1.80mx(2.68m-3.03m) (suministro e instalación)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.4
	Tubería astm a53 sch-40 dn300mm hd
	m3
	 
	m
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.41
	Unión flexible tipo desser dn300mm hd
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.42
	Niple espiga-espiga con brida rompeagua de ffd dn300mm l=0.50m
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.43
	Compuerta plana mural  1.10mx1.10m (suministro e instalacion)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.44
	Compuerta metálica tipo tarjeta 600x600 mm (suministro e instalacion)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.45
	Rejilla metalica de 1.80mx(2.23m-2.52m) (suministro e instalación)
	m3
	 
	und
	Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios

	8.46
	Remoción de residuos solidos
	m3
	 
	ton
	Convertir de m3 a ton y actualizar en planilla de precios unitarios
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